Standard video e risoluzione

## Introduzione

Le norme(standard) e la risoluzione sono entrambe le proprietà fondamentali che definiscono un video.
Le due proprietà associate sono la geometria e il numero FPS.

### Standard

Le norme sono una caratteristica storica che continua ancora oggi a dispetto del progresso tecnologico.
Su internet si possono trovare ricche letture su questo argomento.
Per semplificare le cose le riassumeremo come segue:

- PAL è efficace in tutti i paesi dove la rete elettrica è di 50 Hz (come ad esempio i paesi dell'Europa occidentale)
- NTSC è efficace in tutti i paesi dove la rete elettrica è di 60 Hz (come ad esempio gli Stati Uniti d'America)

### Geometria

La geometria corrisponde al rapporto tra larghezza e altezza.

- 4:3 corrispondono a schermi che sono quasi quadrati
- 16:9 corrispondono a schermi che sono rettangolari
- 40:17 corrispondono a schermi da cinema di dimensione totale

### Risoluzione

A differenza delle foto, la risoluzione video non è espressa in megapixel, ma in numero di punti (pixel) visualizzati dalla schermata moltiplicato il numero di linee.
Così, 320x240 corrisponde a 320 punti di larghezza e 240 righe in altezza

### FPS (Fotogrammi al secondo)

Corrisponde al numero di immagini mostrate ogni secondo. Si deve sapere che nelle sale cinematografiche 24 immagini vengono visualizzate al secondo e questa cifra di 24 immagini è riconosciuta come corrispondente al numero massimo di immagini che l'occhio è in grado di distinguere:

- Più immagini al secondo e l'occhio non lo nota
- Un minor numero di immagini al secondo e il film si presenta a scatti

## Matrice di combinazioni gestite da ffDiaporama

La seguente tabella indica tutte le combinazioni di geometrie, gli standard e le risoluzioni gestite da ffDiaporama.
Per ogni combinazione, viene indicato il numero di FPS associati:

Nome | Geometria | PAL | NTSC | Osservazioni
Risoluzione | FPS | Risoluzione | FPS
RIM 240 | 4:3 | 240x180 | 24 FPS | 240x180 | 24 FPS | Formati speciali usati sui Blackberry con schermo molto piccolo
6:9 | 240x136 | 240x136
40:17
QVGA | 4:3 | 320x240 | 25 FPS | 320x240 | 29,97 FPS | Utilizzati principalmente su Internet e da smartphone di prima generazione e riproduttori video portatili.
16:9 | 320x180 | 320x180
40:17 | 320x136 | 320x136
HVGA | 4:3 | 426x320 | 426x320 | Utilizzati principalmente su Internet e da smartphone di seconda generazione e riproduttori video portatili. Questo formato non rispetta la geometria tradizionale video, bande nere sembrano riempire lo schermo di 480x320.
16:9 | 480x270 | 480x270
40:17 | 480x204 | 480x204
VGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Utilizzati principalmente su Internet e da alcuni smartphone.
16:9 | 640x360 | 640x360
40:17 | 640x272 | 640x272
SD-DVD | 4:3 | 720x576 | 720x480 | I vecchi formati dei televisori con tubi catodici. Si noti che questo formato è stato creato specificamente per dispositivi con punti ovali: E' l'anamorfismo dei punti che determina la geometria. Per questo motivo, è assolutamente necessario vietare l'uso di questo formato per qualcosa di diverso dai televisori con tubi catodici.
16:9
40:17
WVGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Utilizzati principalmente su Internet e con gli smartphone di nuova generazione e riproduttori video portatili. Questo formato si è diffuso e ha sostituito il vecchio formato QVGA, HVGA e VGA utilizzato negli anni 2000-2010. Perché questo formato non rispetta le geometrie video tradizionali, bande nere sembrano riempire lo schermo di 800x480.
16:9 | 800x450 | 800x450
40:17 | 800x340 | 800x340
XGA | 4:3 | 1024x768 | 1024x768 | Storicamente questi formati sono stati utilizzati solo da computer (fisso o portatile). Ora li incontriamo sempre di più sui computer tablet come l'iPad.
16:9 | 1024x576 | 1024x576
40:17 | 1024x436 | 1024x436
720p | 4:3 | 960x720 | 960x720 | 23,976 FPS | Oggi, questo formato è largamente utilizzato su Internet, in particolare sui social network e siti di condivisione video. Li possiamo anche trovare su alcuni dispositivi "home cinema".
16:9 | 1280x720 | 1280x720
40:17 | 1280x544 | 1280x544
1080p | 4:3 | 1440x1080 | 1440x1080 | Questo è il vero formato per "home cinema". E 'utilizzato dai riproduttori Blue Ray e dai dispositivi "home cinema".
16:9 | 1920x1080 | 1920x1080
40:17 | 1920x816 | 1920x816

Si noti che molte altre risoluzioni esistono ma che non sono utilizzate da ffDiaporama.

## Vuarda anche

- Indice del WIKI
- Rendering video
- Contenitori video e codec

WIKIPEDIA | Visualizzazione risoluzione

ffDiaporama 1.0