Standards et résolutions des vidéos

## Introduction

Standard et résolution sont les deux propriétés fondamentales qui définissent une vidéo.
De ces deux propriétés, sont déduites deux autres propriétés : La géométrie et le nombre de FPS.

### Standard

Le standard est une propriété historique qui perdure encore aujourd'hui malgré les progrès technologique.
On trouve sur internet une littérature abondante sur ce sujet.
Pour simplifier les choses on résumera simplement comme suit :

- PAL est en vigueur dans tous les pays dont le réseau électrique est en 50 hz (ce qui est le cas par exemple des pays d'Europe de l'ouest)
- NTSC est en vigueur dans tous les pays dont le réseau électrique est en 60 hz (ce qui est le cas par exemple des États-Unis d'Amérique)

### Géométrie

La géométrie correspond au rapport Largeur sur Hauteur.

- 4:3 correspond à des écrans presque carré
- 16:9 correspond à des écrans rectangulaire
- 40:17 correspond aux écrans de cinéma tout en largeur

### Résolution

Contrairement à la photo, on n'exprime pas la résolution des vidéos en millions de pixel mais en nombre de points (pixel) affiché par l'écran x le nombre de ligne.
Ainsi, 320x240 correspond à 320 points de large par 240 lignes

### FPS

Frame per second (Image par seconde) correspond au nombre d'image qui sont affichées chaque seconde. Pour la petite histoire, sachez qu'au cinéma, 24 images sont affichées par seconde et que ce chiffre de 24 images est communément reconnu comme correspondant aux maximums d'images que l’œil serait capable de différencier :

- Plus d'images par seconde et l’œil ne s'en rend pas compte
- Moins d'images par seconde et le film parait saccadé

## Matrice des combinaisons gérées par ffDiaporama

Le tableau suivant indique l'ensemble des combinaisons de géométrie, de standards et de résolutions gérées par ffDiaporama.
Pour chaque combinaison, indique le nombre de FPS associés :

Nom | Géométrie | PAL | NTSC | Remarque
Résolution | FPS | Résolution | FPS
RIM 240 | 4:3 | 240x180 | 24 FPS | 240x180 | 24 FPS | Format spécial utilisé sur les tout petit écrans des téléphones Blackberry
6:9 | 240x136 | 240x136
40:17
QVGA | 4:3 | 320x240 | 25 FPS | 320x240 | 29,97 FPS | Utilisée essentiellement sur Internet et par des téléphones et des baladeurs vidéo de première génération.
16:9 | 320x180 | 320x180
40:17 | 320x136 | 320x136
HVGA | 4:3 | 426x320 | 426x320 | Utilisée essentiellement par des téléphones et des baladeurs vidéo de seconde génération. Ce format ne respectant pas les géométries vidéos traditionnelles, des bandes noires apparaissent quelque soit la géométrie utilisée pour remplir l'écran qui fait 480x320.
16:9 | 480x270 | 480x270
40:17 | 480x204 | 480x204
VGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Utilisée massivement sur Internet et par quelques téléphones.
16:9 | 640x360 | 640x360
40:17 | 640x272 | 640x272
SD-DVD | 4:3 | 720x576 | 720x480 | C'est le format des anciennes télévisions à tubes cathodiques. Noter que ce format a été spécifiquement conçu pour des équipements dont les points affichés ne sont pas ronds mais ovales : c'est l'anamorphisme des points qui détermine la géométrie. En conséquence, il faut absolument proscrire tout utilisation de ce format pour autre chose que des téléviseurs à tubes cathodiques.
16:9
40:17
WVGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Utilisée essentiellement par des téléphones et des baladeurs vidéo de nouvelle génération. Ce format tend à se généraliser et à remplacer les anciens format QVGA, HVGA et VGA utilisés dans les années 2000-2010. Ce format ne respectant pas les géométries vidéos traditionnelles, des bandes noires apparaissent quelque soit la géométrie utilisée pour remplir l'écran qui fait 800x480.
16:9 | 800x450 | 800x450
40:17 | 800x340 | 800x340
XGA | 4:3 | 1024x768 | 1024x768 | Historiquement ce format n'était utilisé que par des ordinateurs (fixe ou portable). Désormais, on le rencontre de plus en plus sur des tablettes tactiles (tel que l'iPad).
16:9 | 1024x576 | 1024x576
40:17 | 1024x436 | 1024x436
720p | 4:3 | 960x720 | 960x720 | 23,976 FPS | Ce format est aujourd'hui utilisé massivement sur Internet et notamment par les sites sociaux et les sites de partages vidéos. On le trouve également sur certain équipement de salon.
16:9 | 1280x720 | 1280x720
40:17 | 1280x544 | 1280x544
1080p | 4:3 | 1440x1080 | 1440x1080 | C'est le format "Home Cinéma" par excellence. Il est utilisé pour les lecteurs Blue Ray et les équipements de salon.
16:9 | 1920x1080 | 1920x1080
40:17 | 1920x816 | 1920x816

A noter qu'il existe bien sur bien d'autres résolutions mais qui ne sont pas pris en charge par ffDiaporama.

## Voir aussi

- Sommaire de la documentation de ffDiaporama
- Générer des films
- Containers et codecs des vidéos

WIKIPEDIA | Norme et standard de télévision

ffDiaporama 1.0