Générer des films

## Introduction

Contrairement à ce qui se passe avec les musicaux qui sont largement portables d'un appareil à un autre, pour les vidéos, il est nécessaire de jongler entre les différents formats pour s'adapter à l'équipement qui sera utilisé pour les lire.
En effet, une vidéo prévue pour un équipement de type "Home Cinéma" peut peser plusieurs Go et sera illisible sur un Smartphone.
La même vidéo prévue pour un Smartphone ne nécessitera que quelques Mo, pourra être lue sur un équipement de type "Home Cinéma" mais ne sera franchement pas belle.
C'est pour cela que nous vous conseillons de conserver autant que possible vos fichiers projets de montage et de générer les films en fonction de l'équipement.
Pour simplifier le paramétrage des générations de vidéos, ffDiaporama contient une base d'équipement prévue pour les destinations suivantes :

- Smartphone et équipements portables et d'une façon générale tout les petits appareils permettant de lire une vidéo.
- Système multimédia pour tous les appareils de salon et de "Home Cinéma"
- Pour internet (Blogs, sites de partage et sites sociaux)

Il est également possible de définir vous même vos paramètres au travers d'une option avancée.

## Smartphone et tablettes

D'une façon générale, les principales différences entre ces équipements sont :

- La taille de l'écran et la résolution maximale
- Le système d'exploitation de l'équipement

Consulter la notice technique de votre équipement ou faites une rechercher sur internet pour connaître ces deux caractéristiques.
Concernant la résolution, prenez en compte le fait que les équipements peuvent en général lire sans difficultés des vidéos de tailles inférieures.
Les modèles d'équipements disponibles dans ffDiaporama sont les suivants :

Type d'équipement | Système d'exploitation | Résolution disponibles | Remarques
Smartphone | Systeme Symbian S60 de Nokia | QVGA VGA | En général, les téléphones Nokia fonctionnant avec le système d'exploitation Symbian et étant équipé d'un appareil photo, sont capables de lire des vidéos. Très souvent, ceux munis d'un clavier offrent une résolution de 320x240 (QVGA), alors que ceux munis uniquement d'un écran tactile offrent une résolution de 640x360 (VGA). Le format des vidéos est : Container : MP4 - Codec vidéo : MPEG4 - Codec audio : MP3 Note : Déposer les fichiers vidéos dans le répertoire "My videos" après avoir connecté le téléphone au PC en mode "Périphérique de masse"
Windows Mobile 6.0/6.1/6.5 | QVGA HVGA VGA WVGA | De très nombreux constructeur ont fabriqués entre 2006 et 2010, des téléphones utilisant le système d'exploitation Windows Mobile 6 de Microsoft (HP, HTC, etc...). Le format des vidéos est : Container : 3GP - Code vidéo : MPEG4 - Codec audio : AMR Note : Déposer les fichiers vidéos dans le répertoire "My videos" soit de l'appareil, soit de la carte SDMMC, après avoir connecté le téléphone au PC en mode "Périphérique de masse"
Windows Phone 7 | WVGA | Windows Phone 7 de Microsoft est l'évolution de Windows Mobil 6 Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Android 1.5/1.6 2.1/2.2/2.3 | QVGA HVGA VGA WVGA | Près d'une trentaine de fabricant ont fabriqués ou fabriquent encore des téléphones utilisant le système d'exploitation Android de Google. Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Apple iOS | iPhone 3G/3GS | HVGA | Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
iPhone 4 | WVGA
HP - WebOs |  |  | WebOs est issue du rachat de Palm par HP. à compléter
Blackberry OS | RIM 240 | Le format des vidéos est : Container : AVI - Codec vidéo : MPEG4 - Codec audio : MP3 Note : Déposer les fichiers vidéos dans le répertoire "\blackberry\Video"
Samsung BADA |  |  | à compléter
Tablette | Android 2.x Android 3.x Linux | 800x480 854x480 | WVGA | Exemples de tablette : Archos 4/5/70/Arnova 10, Dell Streak, Creative ZiiO 7 Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
1024×600 | XGA | Exemples de tablette : Archos 101, Samsung Galaxy Tab, HTC Flyer, Hannspree HANNSpad SN10T, Toshiba Folio 100 Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
1024x768 | Exemples de tablette : HP TouchPad Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
1280x800 | 720p | Exemples de tablette : ASUS Eee Pad, Motorola Xoom, Packard Bell Liberty Tab, LG Optimus Pad, Archos G9 Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Apple iOS | iPad | XGA | Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
RIM BlackBerry | Playbook | 1024x600 | Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Netbook/NetPC | Windows/XP | 720p | Avec le codec xVid ou DivX installé en complément sur le pc Le format des vidéos est : Container : AVI - Code vidéo : MPEG4 - Codec audio : MP3
Windows/Vista | 720p
Windows/7 | 720p | Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Android/Linux | 720p | Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC

## Équipements portables

Ces équipements portables sont en général très spécifique. On ne parle donc ni de système d'exploitation, ni de résolution.

Type d'équipement | Constructeur/Modèle | Remarque
Lecteur portable | Lecteur de DVD/DivX portable (de voyage ou de voiture) | Tous ces appareils utilisent l'ancien format des DVD DivX en résolution anamorphique 720x576(PAL) ou 720x480(NTSC). Le format des vidéos est : Container : AVI - Codec vidéo : mpeg4 - Codec audio : mp3 Si l'appareil ne dispose pas de connecteur USB : Graver un DVD en mode donnée en y déposant vos fichiers vidéos. Sinon copier simplement vos fichiers vidéos sur une clef USB.
iPod Classic (G5/G6) iPod Nano (G3/G4/G5) | Ces deux baladeurs ont surtout été conçus pour la musique. De ce fait, leur résolution n'est que QVGA. Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Apple iPod Touch | Ce baladeur a une résolution vidéo comparable au DVD (sans anamorphisme). Le format des vidéos est : Container : MP4 - Code vidéo : h264 - Codec audio : AAC-LC
Console de jeux portable | Sony PSP | Résolution 320×480 en format NTSC -s 320x480 -b 512000 -ar 24000 -ab 64000 -f psp -r 29.97 -ac 2 -ar 48000 -acodec libfAAC-LC -ab 128k -r FRAME_RATE -s WIDTHxHEIGHT -vcodec libx264 -vpre slower -vpre main -level 21 -refs 2 -b BIT_RATE -bt BIT_RATE -aspect WIDTH:HEIGHT -f psp

## Système multimédia de salon

Ces équipements "Home Cinéma" sont connectés à un téléviseur. Le choix du format de sortie se fera donc d'abord en fonction de la capacité du téléviseur.
Attention : L'ancien format SD est adapté aux anciens téléviseurs utilisant la technologie des tubes cathodiques. Avec ces tubes, les points n'étaient pas rond mais ovales : on parle d'anamorphisme.
Lire une vidéo au format SD, sur un téléviseur moderne en LCD, LED ou Plasma donne des résultats franchement calamiteux : l'image est particulièrement laide ! Donc, si votre téléviseur est récent et si votre équipement de diffusion le permet, préférer toujours un format HD ou Full-HD à un format SD.

Type d'équipement | Constructeur/Modèle | Remarque
Boîtier TV de BOX ADSL | France - Livebox (Orange) | Tous ces équipements supportent l'ancien format des DVD DivX en résolution anamorphique 720x576(PAL) pour la résolution DVD Container : AVI - Codec vidéo : xvid - Codec audio : mp3 Tous ces équipements supportent le format MP4 jusqu'à la résolution FullHD 1080p Container : MP4 - Codec vidéo : x264 - Codec audio : AAC-LC Copier vos fichiers vidéos sur une clef USB ou un disque dur externe et utiliser le lecteur multimédia intégré dans le menu du décodeur
France - Freebox
France - Neufbox (SFR)
France - Bbox (Bouygues Telecom)
Disque dur multimédia et passerelle multimédia | Tout constructeur | Tous ces équipements supportent l'ancien format des DVD DivX en résolution anamorphique 720x576(PAL) pour la résolution DVD Container : AVI - Codec vidéo : xvid - Codec audio : mp3 Les équipements offrant la prise en charge de la HD (à vérifier dans les spécifications techniques de l'appareil) supportent le format MP4 jusqu'à la résolution FullHD 1080p Container : MP4 - Codec vidéo : x264 - Codec audio : AAC-LC
Lecteur de salon | Lecteur DVD/DivX | Ces appareils utilisent l'ancien format des DVD DivX en résolution anamorphique 720x576(PAL) ou 720x480(NTSC) : Container : AVI - Codec vidéo : mpeg4 - Codec audio : mp3 Si l'appareil ne dispose pas de connecteur USB : Graver un DVD en mode donnée en y déposant vos fichiers vidéos. Sinon copier simplement vos fichiers vidéos sur une clef USB.
Lecteur BlueRay | à compléter
Console de jeux | PS3 | Tous ces équipements supportent le format MP4 jusqu'à la résolution FullHD 1080p Container : MP4 - Codec vidéo : x264 - Codec audio : AAC-LC
XBox360

## Pour internet

En rouge, ce qu'il reste à faire

Type d'équipement | Constructeur/Modèle | Remarque
Lecteur flash (SWF) | Tout lecteur SWF | A utiliser avec des balises HTML object class="player" type="application/x-shockwave-flash" - En résolution 4/3 : 320x240, 640x480, 960x720, 1440x1080 - En résolution 16/9 : 320x180, 640x360, 1280x720, 1920x1080 - En résolution 40/17 : 320x136, 640x272, 1280x544, 1920x816 Container : SWF(2008) - Codec vidéo : x264 - Codec audio : AAC-LC
Plate-forme de partage | Youtube | 720p - Container : MP4 - Codec vidéo : xVid - Codec audio : MP3
Daily Motion | 720p - Container : MP4 - Codec vidéo : x264 - Codec audio : AAC-LC
Facebook | Publier la vidéo sur Youtube ou Daily Motion et intégrer un lien vers cette vidéo dans Facebook
HTML 5 | webm | A utiliser avec la nouvelle balise vidéo de HTML 5. Pour s'assurer la prise en charge de tous les navigateurs compatibles HTML5, les 3 versions doivent être générées et intégrées comme suit : <video> <source src="fichier.mp4" type="video/mp4" /> <source src="fichier.webm" type="video/webm" /> <source src="fichier.ogv" type="video/ogv" /> </video>
mp4
ogv

## Voir aussi

- Sommaire de la documentation de ffDiaporama
- Standards et résolutions des vidéos
- Containers et codecs des vidéos

ffDiaporama 1.0