Rendering Video

## Introduzione

A differenza dei file musicali, che sono ampiamente portabili da un dispositivo all'altro, i video richiedono una certa capacità di destreggiarsi tra diversi formati per adattarsi al dispositivo utilizzato per leggerli.
Un video generato per un dispositivo "Home Cinema" può occupare diversi GB e sarà illeggibile su uno smartphone.
Lo stesso video generato per uno smartphone richiederà solo Mb, e può essere riprodotto su un dispositivo "Home Cinema" ma risulterà brutto.
Per questo motivo si consiglia di conservare gli originali dei file di progetto per quanto possibile, e creare da loro video adatti per i dispositivi che si desidera utilizzare per la riproduzione.
Per semplificare le impostazioni per l'operazione di rendering, ffDiaporama contiene le impostazioni predefinite per i seguenti dispositivi:

- Smartphone e dispositivi portatili, e piccoli dispositivi video-riproduttori in generale
- Sistemi Multimediali per uso domestico (dispositivi "Home Cinema")
- Visualizzazione sul Web (blogs, image-sharing e social networking)

E 'anche possibile definire tutti i parametri direttamente utilizzando l'opzione avanzata.

## Smartphones e tablets

In generale le differenze principali tra questi dispositivi sono le seguenti:

- Dimensioni dello schermo e la risoluzione massima
- Sistema operativo sul dispositivo

Consultare la documentazione per i vostri dispositivi o cercare su Internet per determinare queste due caratteristiche.
Per quanto riguarda la risoluzione in questione, si noti che la maggior parte dei dispositivi è in grado di leggere senza difficoltà video generati per dispositivi a bassa risoluzione.
I modelli di dispositivi disponibili in ffDiaporama sono i seguenti:

Tipo dispositivo | Sistema operativo | Risoluzione disponibile | Osservazioni
Smartphone | Nokia Symbian S60 | QVGA VGA | Generalmente, i telefoni cellulari Nokia sono equipaggiati con il sistema operativo Symbian e dotati di una fotocamera, sono in grado di leggere video. Molto spesso, quelli forniti con una tastiera offrono una risoluzione di 320x240 (QVGA), mentre quelli con solo un touch screen offrono una risoluzione di 640x360 (VGA). Il Formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 Nota: I file video devono essere memorizzati nella cartella "video" dopo aver collegato il telefono al PC nella modalità "memoria di massa".
Windows Mobile 6.0/6.1/6.5 | QVGA HVGA VGA WVGA | Numerosi produttori di telefoni utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6 (HP, HTC, ecc) tra il 2006 e il 2010. Il Formato video è: Contenitore: 3GP - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: AMR Nota: I file video devono essere memorizzati nella cartella "video" dopo aver collegato il telefono al PC nella modalità "memoria di massa".
Windows Phone 7 | WVGA | Microsoft Windows Phone 7 è l'evoluzione di Windows Mobil 6 Il Formato video è: Contenitor: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Android 1.5/1.6 2.1/2.2/2.3 | QVGA HVGA VGA WVGA | Una trentina di produttori hanno fatto o fanno ancora i telefoni con il sistema operativo Google Android. Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Apple iOS | iPhone 3G/3GS | HVGA | Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
iPhone 4 | WVGA
HP - WebOs |  |  | WebOS nasce dal riacquisto di Palm da parte di HP. Deve essere completato
Blackberry OS | RIM 240 | Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 Nota: I file video devono essere memorizzati nella cartella "\blackberry\Video dopo aver collegato il telefono al PC nella modalità "memoria di massa".
Samsung BADA |  |  | Deve essere completato
Tablet | Android 2.x Android 3.x Linux | 800x480 854x480 | WVGA | Esempio Tablets: Archos 4/5/70/Arnova 10, Dell Streak, Creative ZiiO 7 Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
1024×600 | XGA | Esempio Tablets: Archos 101, Samsung Galaxy Tab, HTC Flyer, Hannspree HANNSpad SN10T, Toshiba Folio 100 Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
1024x768 | Esempio Tablets: HP TouchPad Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
1280x800 | 720p | Esempio Tablets: ASUS Eee Pad, Motorola Xoom, Packard Bell Liberty Tab, LG Optimus Pad, Archos G9 Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Apple iOS | iPad | XGA | Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
RIM BlackBerry | Playbook | 1024x600 | Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Netbook/NetPC | Windows/XP | 720p | Richiede il codec xVid o DivX installato sul computer. Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3
Windows/Vista | 720p
Windows/7 | 720p | Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Android/Linux | 720p | Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC

## Dispositivi Portatili

Questi dispositivi portatili sono di solito molto specifici. Quindi non si tratterà tutti i sistemi operativi o le risoluzioni.

Tipo dispositivo | Produttore/Modello | Osservazioni
Riproduttore Portatile | Riproduttore portatile DVD/DivX (riproduttore per auto o riproduttore da viaggio) | Tutti questi dispositivi utilizzano il vecchio formato anamorfico DVD/DIVX con risoluzione 720x576 (PAL) o 720x480 (NTSC). Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 Se il dispositivo non dispone di una porta USB, masterizzare un DVD di file video. In caso contrario, è sufficiente copiare i file su una pendrive USB.
iPod Classic (G5/G6) iPod Nano (G3/G4/G5) | Questi due riproduttori portatili sono stati appositamente progettati per la musica. Pertanto, la loro risoluzione è solo QVGA. Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Apple iPod Touch | Questo lettore portatile ha una risoluzione video paragonabile al DVD (senza anamorfismo). Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Console da gioco portatile | Sony PSP | Risoluzione 320×480 / NTSC -s 320x480 -b 512000 -ar 24000 -ab 64000 -f psp -r 29.97 -ac 2 -ar 48000 -acodec libfAAC-LC -ab 128k -r FRAME_RATE -s WIDTHxHEIGHT -vcodec libh264 -vpre slower -vpre main -level 21 -refs 2 -b BIT_RATE -bt BIT_RATE -aspect WIDTH:HEIGHT -f psp

## Sistemi multimediali (Home cinema)

Questi dispositivi "Home Cinema" sono collegati ad un televisore. La scelta del formato sarà quindi fatta in base alle esigenze di utilizzo.
Attenzione: Il vecchio formato SD è adatto solo per i vecchi televisori con tecnologia a tubo catodico. Con questi, i pixel non erano circolari ma ovali: chiamato anamorfico.
Riproduzione di un video in formato SD su un LCD moderno, sui televisori a LED o plasma da apertamente risultati disastrosi: l'immagine è particolarmente brutta! Quindi, se il televisore è nuovo e se il dispositivo lo consente, utilizzare sempre un formato HD o Full-HD a preferenza di un formato SD.

Tipo dispositivo | Produttore/Modello | Osservazioni
TV box di un ADSL box | Francia - Livebox (Orange) | Tutti questi dispositivi supportano il vecchio formato di riproduzione DVD/DIVX anamorfico con risoluzione 720x576 (PAL) per la risoluzione DVD Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 Tutti questi dispositivi supportano il formato MP4 sino alla risoluzione di 1080p FullHD Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC Copiare i file video su un pendrive USB o un hard disk esterno e utilizzare il riproduttore multimediale integrato nel menù del decoder
Francia - Freebox
Francia - Neufbox (SFR)
Francia - Bbox (Bouygues Telecom)
Disco multimediale e gateway | Tutti i produttori | Tutti questi dispositivi supportano il vecchio formato di riproduzione DVD/DIVX anamorfico con risoluzione 720x576 (PAL) per la risoluzione DVD Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 I dispositivi di supporto HD (verificare le specifiche tecniche del dispositivo) supportano il formato MP4 sino alla risoluzione FullHD 1080p Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Riproduttori | Riproduttori DVD/DivX | Tutti questi dispositivi supportano il vecchio formato di riproduzione DVD/DIVX anamorfico con risoluzione 720x576 (PAL) per la risoluzione DVD Il formato video è: Contenitore: AVI - Video Codec: MPEG4 - Audio Codec: MP3 Se il dispositivo non dispone di un connettore USB<: masterizzare un DVD con i file video. In caso contrario, è sufficiente copiare i file video in una pendrive USB.
Riproduttori BlueRay | Deve essere completato
Console da gioco | PS3 | Tutti questi dispositivi supportano il formato MP4 sino alla risoluzione di 1080p FullHD Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
XBox360

## Per il WEB

Tipo dispositivo | Produttore/Modello | Osservazioni
Flash player (SWF) | Tutti i riproduttori SWF | Per usarli con i tag HTML object class="player" type="application/x-shockwave-flash" - Per 4/3 : 320x240, 640x480, 960x720, 1440x1080 - Per 16/9 : 320x180, 640x360, 1280x720, 1920x1080 - Per 40/17 : 320x136, 640x272, 1280x544, 1920x816 Il formato video è: Contenitore: SWF(2008) - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Sharing e social networking | Youtube | 720p - Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: xVid - Audio Codec: MP3
Daily Motion | 720p - Il formato video è: Contenitore: MP4 - Video Codec: h264 - Audio Codec: AAC-LC
Facebook | Pubblicare il video su YouTube o Daily Motion e integrare un link verso questo video su Facebook
HTML 5 | webm | Per usarli con i tag HTML 5. Per assicurare la compatibilità con tutti i browser HTML5, devono essere generate 3 versioni e integrate come segue: <video> <source src="file.mp4" type="video/mp4" /> <source src="file.webm" type="video/webm" /> <source src="file.ogv" type="video/ogv" /> </video>
mp4
ogv

## Vedere anche

- Indice del WIKI ffDiaporama
- Standard video e risoluzione
- Contenitori video e codec

ffDiaporama 1.0