Normas de video y resoluciones

## Introducción

Las normas y la resolución son propiedades fundamentales que definen un video.
Dos propiedades asociadas son la geometría y el número de FPS.

### Normas

Las normas son una característica histórica que continúa hoy a pesar de los avances tecnológicos.
Hay una rica literatura sobre este tema que se puede encontrar en Internet.
Para simplificar las cosas vamos a resumirlo de la siguiente manera:

- PAL es eficaz en todos los países donde la red eléctrica es de 50 Hz (lo que es el caso, por ejemplo, países de Europa Occidental)
- NTSC es eficaz en todos los países donde la red eléctrica es de 60 Hz (lo que es el caso, por ejemplo, para los Estados Unidos de América)

### Geometría

La geometría corresponde a la razón de aspecto entre Anchura y Altura.

- 4:3 corresponde a las pantallas que son casi cuadradas
- 16:9 corresponde a las pantallas que son rectangulares
- 40:17 corresponde a las pantallas de cine en su tamaño total

### Resolución

A diferencia de las fotos, la resolución del video no se expresa en megapíxeles, sino en el número de puntos (píxeles) que se muestra por la pantalla multiplicado por el número de líneas.
Entonces, 320x240 corresponde a 320 puntos de ancho y 240 líneas de alto.

### FPS (Frames per second)

Corresponde al número de imágenes que se muestran por segundo. y debemos saber que en el cines se muestran 24 imágenes por segundo, y esta cifra de 24 imágenes se reconoce como correspondiente al número máximo de imágenes que el ojo es capaz de diferenciar:

- Más imágenes por segundo y el ojo no lo nota
- Menos imágenes por segundo y la película aparece desigual

## Matriz de combinaciones gestionada por ffDiaporama

La siguiente tabla indica todos las las combinaciones de geometría, normas y resoluciones que maneja ffDiaporama.
Para cada conbinación, se indica su número asociado de FPS:

Name | Geométry | PAL | NTSC | Remark
Resolution | FPS | Resolution | FPS
RIM 240 | 4:3 | 240x180 | 24 FPS | 240x180 | 24 FPS | Formato especial usado en los Blackberry con una pantalla muy pequeña
6:9 | 240x136 | 240x136
40:17
QVGA | 4:3 | 320x240 | 25 FPS | 320x240 | 29,97 FPS | Utilizado principalmente en Internet, y por la primera generación de smartphones y reproductores portátiles de video.
16:9 | 320x180 | 320x180
40:17 | 320x136 | 320x136
HVGA | 4:3 | 426x320 | 426x320 | Utilizado principalmente en Internet, y por la segunda generación de smartphones y reproductores portátiles de video. Ya que este formato no respeta la tradicional norma de geometría, aparecen unas bandas negras hasta completar la pantalla con 480x320.
16:9 | 480x270 | 480x270
40:17 | 480x204 | 480x204
VGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Utilizado principalmente en Internet y por algunos smartphones.
16:9 | 640x360 | 640x360
40:17 | 640x272 | 640x272
SD-DVD | 4:3 | 720x576 | 720x480 | Es el antiguo formato de la televisión de tubos de rayos catódicos. A tener en cuenta que: este formato fue creado específicamente para equipos con puntos ovalados: Es el anamorfismo de los puntos lo que determina la geometría. Es por eso que, es absolutamente necesario no usar este formato para otra cosa que no sean los televisores con tubos de rayos catódicos.
16:9
40:17
WVGA | 4:3 | 640x480 | 640x480 | Se utiliza principalmente en Internet y por la nueva generación de smartphones y reproductores portátiles de video. Este formato se ha extendido y ha sustituido a los formatos antiguos QVGA, HVGA y VGA usados en los años 2000-2010. Este formato no respeta las geometrías de videos tradicionales, las bandas de negro aparecen para llenar la pantalla, hasta completar los 800x480.
16:9 | 800x450 | 800x450
40:17 | 800x340 | 800x340
XGA | 4:3 | 1024x768 | 1024x768 | Históricamente este formato ha sido utilizado sólo por los ordenadores (fijo o portátil). Ahora los encontramos cada vez más en tablets o en dispositivos como el iPad.
16:9 | 1024x576 | 1024x576
40:17 | 1024x436 | 1024x436
720p | 4:3 | 960x720 | 960x720 | 23,976 FPS | Hoy en día, este formato es ampliamente utilizado en Internet, en particular por las redes sociales y sitios para compartir videos. También podemos encontrarlo en algunos dispositivos "home cinema".
16:9 | 1280x720 | 1280x720
40:17 | 1280x544 | 1280x544
1080p | 4:3 | 1440x1080 | 1440x1080 | Este es el formato real para "home cinema". Es el utilizado por losreproductores Blue Ray y por los dispositivos "home cinema".
16:9 | 1920x1080 | 1920x1080
40:17 | 1920x816 | 1920x816

Tenemos que advertir que existen muchas otras resoluciones, pero que no se utilizan en ffDiaporama.

## Consulta también

- Índice del WIKI de ffDiaporama
- Generar videos
- Contenedores de video y codecs

WIKIPEDIA | Resolución de pantalla

Proyecto ffDiaporama